# ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** | **Απαίτηση** | **Συμμόρφωση** | **Παραπομπή** |
| **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ** |  |  |  |
| Απόσταση από το έδαφος: ίση ή μεγαλύτερη από 185 mm. | **ΝΑΙ** |  |  |
| Χώρος αποσκευών: Ελάχιστος όγκος 430 λίτρα. | **ΝΑΙ** |  |  |
| **ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ** |  |  |  |
| Τύπος καυσίμου: Βενζίνη | **ΝΑΙ** |  |  |
| Κυβισμός: **μέγιστο** 1400 cm³  | **ΝΑΙ** |  |  |
| Ισχύς: **ελάχιστη** 130 HP.  | **ΝΑΙ** |  |  |
| Ροπή: **ελάχιστη** 220 Nm. | **ΝΑΙ** |  |  |
| Τεχνολογία εκπομπής ρύπων CO2: τουλάχιστον **EURO 6** | **ΝΑΙ** |  |  |
| **ΦΡΕΝΑ:**  |  |  |  |
| Εμπρός: Αεριζόμενοι δίσκοι | **ΝΑΙ** |  |  |
| Πίσω: Δίσκοι ή ταμπούρα | **ΝΑΙ** |  |  |
| **ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ:**  |  |  |  |
| Τιμόνι στο αριστερό μέρος του οχήματος με υδραυλικό ή άλλο μηχανισμό υποβοήθησης. | **ΝΑΙ** |  |  |
| **ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΖΑΝΤΕΣ** |  |  |  |
| Ελαστικά τροχών ενδεικτικών διαστάσεων 215-235/50-65/R15-19  | **ΝΑΙ** |  |  |
| Ζάντες ελαφρού κράματος (κατά προτίμηση αλουμινίου) | **ΝΑΙ** |  |  |
| **ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ** |  |  |  |
| Φωτισμός οδηγού και συνοδηγού  | **ΝΑΙ** |  |  |
| Φωτισμός καμπίνας | **ΝΑΙ** |  |  |
| **ΧΡΩΜΑ:**  |  |  |  |
| Μεταλλικό ή ακρυλικό (ο ανάδοχος θα πρέπει να ορίσει τις εναλλακτικές επιλογές ποιότητας και χρωματισμού) | **ΝΑΙ** |  |  |
| **ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ:**  |  |  |  |
| Ελάχιστος όγκος 50 λίτρα με ρεζέρβα | **ΝΑΙ** |  |  |
| **ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:** |  |  |  |
| Ενδεικτικά όργανα ελέγχου κινητήρα, θερμόμετρο, ενδεικτικό καυσίμων, ενδεικτικό λαδιών, ενδεικτικό χειρόφρενου, χιλιομετρητή, στροφόμετρο, διακόπτης συσσωρευτών, κ.α. όργανα ή ενδεικτικά λειτουργιών λοιπών συστημάτων και εξοπλισμού (αερόσακων ΑΒS, ASR, αυτοέλεγχος βλαβών, έλεγχος πίεσης ελαστικών , ζωνών ασφαλείας, κ.λπ. | **ΝΑΙ** |  |  |
| **ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**  |  |  |  |
| ESP | **ΝΑΙ** |  |  |
| ABS | **ΝΑΙ** |  |  |
| Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης | **ΝΑΙ** |  |  |
| Αερόσακοι οδηγού, συνοδηγού, πλευρικοί και κεφαλής **(ελάχιστο 6)** | **ΝΑΙ** |  |  |
| Σύστημα ανίχνευσης χαμηλής πίεσης ελαστικών | **ΝΑΙ** |  |  |
| Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα | **ΝΑΙ** |  |  |
| Προβολείς ομίχλης | **ΝΑΙ** |  |  |
| Ρεζέρβα | **ΝΑΙ** |  |  |
| **ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΕΣΗΣ:**  |  |  |  |
| Air Condition ή κλιματισμός | **ΝΑΙ** |  |  |
| Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός-πίσω | **ΝΑΙ** |  |  |
| Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι καθρέπτες | **ΝΑΙ** |  |  |
| Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό | **ΝΑΙ** |  |  |
| Σύστημα Start – Stop | **ΝΑΙ** |  |  |
| Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας | **ΝΑΙ** |  |  |
| Αισθητήρες υποβοήθησης παρκαρίσματος πίσω | **ΝΑΙ** |  |  |
| Κάμερα οπισθοπορίας | **ΝΑΙ** |  |  |
| Αισθητήρας βροχής | **ΝΑΙ** |  |  |
| Αισθητήρες φωτισμού με αυτόματο φωτισμό | **ΝΑΙ** |  |  |
| Ηχοσύστημα | **ΝΑΙ** |  |  |
| Πολυρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού | **ΝΑΙ** |  |  |
| Διαιρούμενο πίσω κάθισμα | **ΝΑΙ** |  |  |
| Cruise Control | **ΝΑΙ** |  |  |
| Σύστημα πλοήγησης | **ΝΑΙ** |  |  |
| Πατάκια στην καμπίνα επιβατών (στα μπροστινά και στα πίσω καθίσματα) | **ΝΑΙ** |  |  |
| **ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:**  |  |  |  |
| Πλήρες φαρμακείο οχήματος | **ΝΑΙ** |  |  |
| Πυροσβεστήρας | **ΝΑΙ** |  |  |
| **ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:**  |  |  |  |
| Τρίγωνο | **ΝΑΙ** |  |  |
| Εργαλειοθήκη με βασικά εργαλεία | **ΝΑΙ** |  |  |
| **ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:**  |  |  |  |
| Φακός μπαταρίας με φλας προειδοποίησης | **ΝΑΙ** |  |  |
| Κιτ αλλαγής ελαστικού (γρύλλος, κλειδιά κ.λπ.) | **ΝΑΙ** |  |  |
| Τεχνικό εγχειρίδιο χειρισμού στην ελληνική γλώσσα | **ΝΑΙ** |  |  |
| Εμπρόσθιο και οπίσθιο άγκιστρο (μόνιμο η συναρμολογούμενο) για ρυμούλκηση του σε περίπτωση βλάβης | **ΝΑΙ** |  |  |